|  |
| --- |
| http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1wjMBGVXXXXXEaXXXq6xXFXXXg/220418912/HTB1wjMBGVXXXXXEaXXXq6xXFXXXg.jpg |
| http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1t1EHGVXXXXc0XpXXq6xXFXXXH/220418912/HTB1t1EHGVXXXXc0XpXXq6xXFXXXH.jpg |
| http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB1bXMHGVXXXXcvXpXXq6xXFXXXZ/220418912/HTB1bXMHGVXXXXcvXpXXq6xXFXXXZ.jpg |
| http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1sfgGGVXXXXadXFXXq6xXFXXXL/220418912/HTB1sfgGGVXXXXadXFXXq6xXFXXXL.jpg |
| http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1OkIDGVXXXXaPXVXXq6xXFXXXB/220418912/HTB1OkIDGVXXXXaPXVXXq6xXFXXXB.jpg |
|  |
|  |

**Подробные указания**

**Особенности**

**1. голосовые подсказки**

При работе электронный замок шкафа имеет различные голосовые подсказки

**2. легкие подсказки**

Совет три цвета (желтый свет от имени полиции, от имени низкой красной   
 света, зеленый свет от имени отпирания) **3. Особенности аварийной двери**

1. в доме без электричества или батареи напряжением управляемого двигателя в случае, можно разблокировать внешнее электропитание;

1. Когда пользователь забывает пароль, Вы можете использовать пароль администратора или код разблокировки прыжковой;

**Функция 4. низковольтная сигнализации**

Когда напряжение слишком низкое, введите пароль блокировки и сопровождается миганием четыре

 красный свет после группы тревогу, тревога может заблокировать низкого давления около 100 раз. Мы рекомендуем вам заменить батареи как можно скорее. **5. Пароль цифра:** Длина пользователя и пароль администратора: 4 ~ 10 бит, программное обеспечение-значный код скачок фиксируется на 10

**6. Восстановление пароля:**

1. Когда пользователь забывает пароль, используйте пароль администратора, чтобы разблокировать то же время, чтобы завершить пароль пользователя к заводским паролем;

 2 Если пароль забыт администрация, долгое нажатие на сбросе платы переключения три секунды, чтобы пароль управления к коду управления завода.

**7. Многоуровневая управления паролями**  
пароль пользователя, пароли и управлять код прыжковой иерархического управления,

пользователя и пароль администратора может изменить в соответствии с потребностями заказчика.

**Защита 8. Пароль:**

Когда ошибка ввода пароля, желтый свет мигает четыре звуковых сигналов, в то же время, если непрерывный ввода неправильного пароля три раза, материнская плата заблокирован замок шкафа в течение 5 минут, и кнопки управления нет ответа, может эффективно предотвратить злоупотребления кражи от паролей.

**Функция переключения 9. Режим**  
Автономный с открытым переключателем можно управлять пароль.

**11.** Разблокировать пароль может быть свободным, чтобы ввести, пока непрерывной вход (например, правильный пароль 1234, вы можете ввести 36582141234 или +123435984236, Вы можете 36.235.123.435.962   
может разблокировать) содержит правильный пароль для разблокировки, чтобы другие на стороне в кражи паролей. Введите правильный пароль от начала до конца (со случайным    
 мусором), не более 20, иначе система запросит об ошибке.

**12. Дополнительные функции**  
 Сбор данных с помощью КПК можно просматривать недавно открыл (открыть менее 200) записи (включая замок времени, разблокировать пароль, удостоверяющий личность), после сбора данных, программное обеспечение или может

читать на портативных устройствах

**Особенности**

* Рабочая температура: -25 ~ +60 градусов
* Влажность: 5% относительной влажности ~ 95% относительной влажности
* Ток покоя: индикатор выключен ток покоя: ≤ 5uA
* мгновенный запуск (разблокировка) ток: ≤ 250 мА
* операция ключ рабочий ток: 20 мА ≤
* Срок службы батареи: При нормальных обстоятельствах, открыть дверь> 20000 раз, более 12 месяцев, под напряжением сигнала тревоги может открыть дверь примерно в 100 раз
* статическая: воздушный разряд 15кВ, контактный разряд 8 кВ
* Питание: Четыре AAA щелочные батареи качества
* батарея через цепи питания от случайных отключений, система не рухнет снова, силовые или необычные обстоятельства