
**Коммерческое предложение по автоматическим почтовым ящикам ООО «ВИОЛАНТА».**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ пп* | *Наименование и краткая техническая характеристика* | *Артикул* | *Кол-во* | *Цена за ед., в долларах с НДС* | *Общая стоимость, в долларах США с НДС* | *Габариты камеры* |
| *Габариты ячеек* |
| 1 | Электронный почтовый ящик  **Модель - Mailbox-card-35-RUS**  Почтовый ящик на 35 ячейки.  Материал – нержавеющая сталь | ../../../../../../Downloads/35 | 1 | 3010$ | 3010$ | 1930+1160x250x820 мм |
| 340x250x140 мм |
| 2 | ПРОКСИМИТИ КАРТЫ |  | 0 | От 0.7$ | От 0.7$ | **Можем предложить разные варианты** |
| 3 | Доставка |  | 0 | по запросу | по запросу |  |
| ИТОГО | | | | | 3010$ |  |



** **

**Характеристики :**

1) Электронный замок. Данный тип замка прошел тест на 1000000 открываний.

2) Нанесение гальванического покрытия на шкафчик и электрических испытания изоляции для каждого замка и долголетия тестирования на 1% шкафчике.

3) ЭКРАН ТАЧСКРИН 7 ДЮЙМОВ .

4) Материнская плата: независимо развитая

5) Считыватель RFID-карт: независимо, который является надежным и устойчивым

6) Индустриальный компьютер

.

**Технические данные :**

1) Потребляемая мощность: менее 80 Вт

2) Мощность: ~ 200В-AC240V 50HZ

3) Резервная батарея (опционально): 12V 3A

4) Скорость считывания RFID карты: менее 0,4 с

5) Толщина стали: 0.8mm

6) Скорость сети: 10M

7) экрана: 7 дюймов

8) тачскрин

9) температура: -10 ℃ ~ 50 ℃

10) Влажность: 5% ~ 95% RH

**Описание функций :**

1) Проведите карту над считывателем: после определения пользователя , система откроет ячейку автоматически.

2) Открытие ячейки  паролем : есть  клавиатура в  почтовый ящике , пользователь может установить свой ​​собственный пароль , чтобы открыть ячейку.

3) Аварийное открытие : когда RFID карты или пароль утерян , администратор может использовать свою карту для аварийного открывания .

4) установка Админ: Можно установить 1 системный администратор и 8 админы. Администратор может установить и проверить записи, , системный администратор может также изменить пароль  админа .

5) Голосовое сопровождение (опционально), голосовые подсказки, так что пользователь может освоить операцию легко.